附件1

《雅安至泸沽高速公路工程建设项目瓦厂坪段（K1986+000~K1995+000段）压覆矿产资源评估报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请人 | 四川雅西高速公路有限责任公司 |
| 报告名称 | 《雅安至泸沽高速公路工程建设项目瓦厂坪段（K1986+000~K1995+000段）压覆矿产资源评估报告》 |
| 报告编制单位 | 四川省地球物理调查研究所 |
| 主要编写人员 | 黄 波 李跃成 刘辉伦 等 |
| 矿业权证号 | / |
| 矿业权人名称 | / |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 魏文金 苏时才 黄 良 |
| 工程压覆影响范围 | 压覆平面范围①K1986+000~K1988+249：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推329m；②K1988+249~1989+049：建设用地范围向上山、走向方向外推645m，下山方向外推645m；③K1989+049~K1989+737：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推363m；④K1989+737~K1990+104：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推453m；⑤K1990+104~K1990+543：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推398m；⑥K1990+543~K1991+369：建设用地范围向上山、走向方向外推227m，下山方向外推227m；⑦K1991+369~K1992+676：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推398m；⑧K1992+676~K1992+095：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推363m；⑨K1992+095~K1993+344：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推329m；⑩K1993+344~K1995+000：建设用地范围向上山、走向方向外推329m，下山方向外推329m。压覆深度为：地表至该区域的已查明矿产资源量估算最低标高。 |
| 评审备案目的 | 建设项目压覆重要矿产 |
| 评审备案  矿种名称 | / |
| 评审备案资源储量 | 评审评定，雅安至泸沽高速公路工程建设项目瓦厂坪段（K1986+000~K1995+000段）压覆资源量为：  （一）矿产地  四川省荥经县石滓-凰仪地区（煤炭，编号51312360）煤炭推断资源量349.5万吨。  （二）采矿权  荥经县东红煤业有限公司新生煤厂煤炭资源量23.0万吨，其中控制资源量18.9万吨、推断资源量4.1万吨。  荥经县新兴煤业有限公司新兴煤矿煤炭控制资源量16.3万吨，其中控制资源量7.7万吨，推断资源量8.6万吨。  荥经县新兴煤业有限公司新兴煤矿采矿权外资源储量核实报告范围内煤炭控制资源量28.6万吨。  荥经县凰仪乡工业公司煤炭二厂煤炭资源量33.0万吨，其中控制资源量23.5万吨，推断资源量9.5万吨。  荥经县凰仪乡工业公司煤炭二厂采矿权平面范围内标高外煤炭控制资源量1.2万吨。  荥经县飞水岩煤业有限公司飞水岩煤矿煤炭资源量26.7万吨，其中控制资源量2.7万吨，推断资源量24.0万吨。  荥经县杨湾煤业有限公司鱼泉杨湾煤厂煤炭资源量39.1万吨，其中控制资源量32.1万吨，推断资源量7.0万吨。  荥经县杨湾煤业有限公司鱼泉杨湾煤厂采矿权外原资源储量核实报告煤炭控制资源量4.9万吨。  荥经县正原煤业有限公司荥经县凰仪乡河坪煤厂煤炭资源量272.5万吨，其中控制资源量195.1万吨，推断资源量77.4万吨）。 |
| 其他 | 本报告的项目负责人为黄波。经调查核实，在建设项目压覆平面范围内存在已查明重要矿产资源矿产地1处（四川省荥经县石滓-凰仪地区）、采矿权6宗（荥经县东红煤业有限公司新生煤厂、荥经县凰仪乡工业公司煤炭二厂、荥经县新兴煤业有限公司新兴煤矿、荥经县飞水岩煤业有限公司飞水岩煤矿、荥经县杨湾煤业有限公司鱼泉杨湾煤厂、荥经县正原煤业有限公司荥经县凰仪乡河坪煤厂）。 |